CP3V2.0/V2.1升级说明

硬件版本: V2.0/V2.1

软件版本: 2111220956

**注意事项:**

1. 此固件仅适用于CP3V2.0/CP3V2.1型号机器升级,升级前请确认产品型号和当前软件版本。

2. 请解压您下载的升级文件，并严格按文件中的 “升级指导”方法进行升级操作，将升级包中的Flash.img和Flash.md5两个文件放在SD卡根目录下创建的upgrade文件夹中进行升级。

3. SD卡格式必须是FAT32。

4. 升级过程请勿断电、断网，否则会导致机器损坏。